|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана»  |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: zakupki@kazakhstan-kmv.ruТел: 88793499354 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/выполне-ния | Количест-во | Начальная максимальная цена за единицу | Максималь-ная сумма договора  |
|  | Сплит-система  | Тип кондиционера: сплит-система с установкой.Площадь помещения: 21 – 30 м²Режим работы: обогрев, охлаждениеМощность кондиционера (BTU): 7Класс энергопотребления: AДополнительные режимы: осушение, вентиляция, ночной, турбоОсобенности: таймер включения/выключения, дисплей, регулировка направления воздушного потока, пульт ДУДополнительные функции: самодиагностика, автоперезапуск, разморозка внешнего блока, автоматическое поддержание температуры, теплый пускТип внутреннего блока: настенныйПлощадь помещения: 21 м²Мощность кондиционера: 7 BTUИнверторный: нетКласс энергопотребления: АОсобенности: дисплей, пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения,Автоочистка, Авторестарт, Предотвращение образования плесени, Предотвращение образования плесени, Таймер выключения, Таймер выключения.Мощность в режиме охлаждения: 2050 ВтМощность в режиме обогрева: 2200 ВтПотребляемая мощность при охлаждении: 640 ВтПотребляемая мощность при обогреве: 610 ВтУровень шума внутреннего блока (мин/макс): 24 дБ / 34 дБПредварительный фильтр: естьТип фильтра: Воздушный фильтр, Воздушный фильтр, Фильтр предварительной очистки, Фильтр предварительной очисткиТип хладагента: R 410AДиапазон поддерживаемых температур: 16 - 32°СДополнительная информация: максимальная длина коммуникаций: 15 м; регулятор скорости вращения вентилятора; тип дисплея: скрытый; максимальный воздушный поток: 5.83 м³/мин; однофазный; мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева: -7 °CПодробная комплектация: внутренний блок, наружный блок, пульт ДУ, держатель пульта, элементы питания ААА - 2 шт., гайки линии жидкости и газа - 2 шт., монтажная панель внутреннего блока, дренажный шток наружного блока, инструкция | Июнь 2023г. | 1 | 22999,00 | 22999,00 |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

Требования к поставщику:

– должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

– не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

– должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.