|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана» |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: zakupki@kazakhstan-kmv.ru  Тел: 88793499354 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/выполне-ния | Количест-во | Начальная максимальная цена за единицу | Максималь-ная сумма договора |
|  | Сплит-система | Тип кондиционера:  сплит-система с установкой.  Площадь помещения: 21 – 30 м²  Режим работы: обогрев, охлаждение  Мощность кондиционера (BTU): 7  Класс энергопотребления: A  Дополнительные режимы: осушение, вентиляция, ночной, турбо  Особенности: таймер включения/выключения, дисплей, регулировка направления воздушного потока, пульт ДУ  Дополнительные функции: самодиагностика, автоперезапуск, разморозка внешнего блока, автоматическое поддержание температуры, теплый пуск  Тип внутреннего блока: настенный  Площадь помещения: 21 м²  Мощность кондиционера: 7 BTU  Инверторный: нет  Класс энергопотребления: А  Особенности: дисплей, пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/  выключения,  Автоочистка, Авторестарт, Предотвращение образования плесени, Предотвращение образования плесени, Таймер выключения, Таймер выключения.  Мощность в режиме охлаждения: 2050 Вт  Мощность в режиме обогрева: 2200 Вт  Потребляемая мощность при охлаждении: 640 Вт  Потребляемая мощность при обогреве: 610 Вт  Уровень шума внутреннего блока (мин/макс): 24 дБ / 34 дБ  Предварительный фильтр: есть  Тип фильтра: Воздушный фильтр, Воздушный фильтр, Фильтр предварительной очистки, Фильтр предварительной очистки  Тип хладагента: R 410A  Диапазон поддерживаемых температур: 16 - 32°С  Дополнительная информация: максимальная длина коммуникаций: 15 м; регулятор скорости вращения вентилятора; тип дисплея: скрытый; максимальный воздушный поток: 5.83 м³/мин; однофазный; мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева: -7 °C  Подробная комплектация: внутренний блок, наружный блок, пульт ДУ, держатель пульта, элементы питания ААА - 2 шт., гайки линии жидкости и газа - 2 шт., монтажная панель внутреннего блока, дренажный шток наружного блока, инструкция | Июнь 2023г. | 1 | 41500,00 | 41500,00 |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

Требования к поставщику:

– должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

– не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

– должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.