|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана»  |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: zakupki@kazakhstan-kmv.ruТел: 88793499354 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/выполнения | Количество | Начальная максимальная цена за единицу | Максималь-ная сумма договора  |
|  | Дозирующий насос для станции BASIK и PLUS | Дозирующий насос для автоматической станции дозирования химических реагентов Pool Basik SEKO.Тип насоса: перистальтическийПроизводительность: 1,5 л/часЭлектропитание – 220 В, 50-60 ГцМатериал трубки: SANTOPRENEСтепень защиты: IP65Производитель: SEKO, Италия | Октябрь-ноябрь  | 4 | 12500,00 | 50 000,00 |
|  | Трубка перистальтическая силиконовая | Трубка перистальтическая для дозирующего насосаМатериал трубки: SANTOPRENEСоединение: внутреннее 6 мм / внешнее 10 ммРабочий диапазон полного рабочего давления: 1,5 барФитинги6 в комплектеПроизводитель: SEKO, Италия | Октябрь-ноябрь | 20 | 1900,00 | 38 000,00 |
|  | Датчик PH SPH-1-S6 | Датчик для измерения уровня pH в бассейнеДиапазон измерения: 2÷12 pHРабочая температура: 0÷60 °СМаксимальное давление: 6 БарМатериал мембраны: стеклоТип диафрагмы: Pellon PTFEЭлектролит: гельМеханическое соединение: д. 12 ммЭлектрическое соединение: BNCКабель: 6 мПроизводитель: SEKO, Италия | Октябрь-ноябрь | 4 | 25 200,00 | 100 800,00 |
|  | Датчик RX SRH -1-PT-S6 | Датчик для измерения уровня Redox (ОВП) в бассейнеДиапазон измерения: ± 1000 mVРабочая температура: 0 ÷ 60 ° СМаксимальное давление: 6 БарМатериал мембраны: стеклоТип диафрагмы: Pellon PTFEЭлектролит: гельМеханическое соединение: д. 12 ммЭлектрическое соединение: BNCКабель: 6 мПроизводитель: SEKO, Италия | Октябрь-ноябрь | 4 | 25200,00 | 100800,00 |
|  | Калибровочная жидкость | Комплект калибровочных жидкостей для автоматической станции дозирования химических реагентов Pool Basik SEKOКалибровщик Ph 7Диапазон измерения: pH 0÷14Максимальная температура: + 60 °СМаксимальное давление: 4 барПроизводитель: SEKO, Италия Калибровщик Ph4Диапазон измерения pH: 0÷14Максимальная температура: +60°СМаксимальное давление: 4 барПроизводитель: SEKO, ИталияКалибровщик Rx 465 mvДиапазон измерения: Cl 0÷5 мг/лМаксимальная температура: + 60°СМаксимальное давление: 4 барПроизводитель: SEKO, Италия | Октябрь-ноябрь | 10 | 2500,00 | 25000,00 |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

Требования к поставщику:

-должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

- наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом закупок признается наличие лицензии и (или)разрешения у потенциального поставщика);

- не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

- должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.