|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана» |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: zakupki@kazakhstan-kmv.ru  Тел: 88793499354 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/  выполнения | Количество | Начальная максимальная цена за единицу | Максималь-ная сумма договора |
|  | Дозирующий насос для станции BASIK и PLUS | Дозирующий насос для автоматической станции дозирования химических реагентов Pool Basik SEKO.  Тип насоса: перистальтический  Производительность: 1,5 л/час  Электропитание – 220 В, 50-60 Гц  Материал трубки: SANTOPRENE  Степень защиты: IP65  Производитель: SEKO, Италия | Октябрь-ноябрь | 4 | 12500,00 | 50 000,00 |
|  | Трубка перистальтическая силиконовая | Трубка перистальтическая для дозирующего насоса  Материал трубки: SANTOPRENE  Соединение: внутреннее 6 мм / внешнее 10 мм  Рабочий диапазон полного рабочего давления: 1,5 бар  Фитинги6 в комплекте  Производитель: SEKO, Италия | Октябрь-ноябрь | 20 | 1900,00 | 38 000,00 |
|  | Датчик PH SPH-1-S6 | Датчик для измерения уровня pH в бассейне  Диапазон измерения: 2÷12 pH  Рабочая температура: 0÷60 °С  Максимальное давление: 6 Бар  Материал мембраны: стекло  Тип диафрагмы: Pellon PTFE  Электролит: гель  Механическое соединение: д. 12 мм  Электрическое соединение: BNC  Кабель: 6 м  Производитель: SEKO, Италия | Октябрь-ноябрь | 4 | 25 200,00 | 100 800,00 |
|  | Датчик RX SRH -1-PT-S6 | Датчик для измерения уровня Redox (ОВП) в бассейне  Диапазон измерения: ± 1000 mV  Рабочая температура: 0 ÷ 60 ° С  Максимальное давление: 6 Бар  Материал мембраны: стекло  Тип диафрагмы: Pellon PTFE  Электролит: гель  Механическое соединение: д. 12 мм  Электрическое соединение: BNC  Кабель: 6 м  Производитель: SEKO, Италия | Октябрь-ноябрь | 4 | 25200,00 | 100800,00 |
|  | Калибровочная жидкость | Комплект калибровочных жидкостей для автоматической станции дозирования химических реагентов Pool Basik SEKO  Калибровщик Ph 7  Диапазон измерения: pH 0÷14  Максимальная температура: + 60 °С  Максимальное давление: 4 бар  Производитель: SEKO, Италия  Калибровщик Ph4  Диапазон измерения pH: 0÷14  Максимальная температура: +60°С  Максимальное давление: 4 бар  Производитель: SEKO, Италия  Калибровщик Rx 465 mv  Диапазон измерения: Cl 0÷5 мг/л  Максимальная температура: + 60°С  Максимальное давление: 4 бар  Производитель: SEKO, Италия | Октябрь-ноябрь | 10 | 2500,00 | 25000,00 |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

Требования к поставщику:

-должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

- наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом закупок признается наличие лицензии и (или)разрешения у потенциального поставщика);

- не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

- должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.