|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана» |
| 357600, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: **zakupki@kazakhstan-kmv.ru**  Тел: 88793499354   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/ выполнения | Коли- чество | Начальная максимальная цена за единицу, руб. | Максималь-ная сумма договора, руб. | | Тележка для аппарата MASTERPULSE ONE | Согласно Приложения 1 | сентябрь 2024 | 1 | 105 000,00 | 105 000,00 | | Набор расходных материалов для аппликатора R-SW | Согласно Приложения 2 | сентябрь 2024 | 1 | 75 000,00 | 75 000,00 | | Коврик противоскользящий | Габариты: 40-27,5 см  Материал – вспененная резина | сентябрь 2024 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

Требования к поставщику:

-должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

- наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом закупок признается наличие лицензии и (или) разрешения у потенциального поставщика);

- не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

- должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

(таблица технического соответствия)

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ АППАРАТА УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ

(указать наименование продукции)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание требований** | **Наличие функции или величины параметра по ТЗ** | **Наличие функции или предполагаема я величина параметра** | **Примечание** |
| **1. Технические характеристики** | | | | |
| 1.1 | Высота, см, не более | 100 |  |  |
| 1.2 | Ширина, см, не более | 70 |  |  |
| 1.3 | Глубина, см, не более | 20 |  |  |
| 1.4 | Вес, кг, не более | 20 |  |  |
| 1.5 | Материал рамы | Аллюминий |  |  |
| 1.6 | Материал полки | ЛДСП |  |  |
| 1.7 | Количество полок | 2 |  |  |
| 1.8 | Размер полки 1 | 315 мм\*220 мм (д\*ш) |  |  |
| 1.9 | Размер полки 2 | 430 мм\*420 мм (д\*ш) |  |  |
| 1.10 | Совместимость с аппаратом ударно-волновой терапии | Наличие |  |  |
| 1.11 | Колеса-опоры с тормозом | Наличие |  |  |
| **2. Комплект поставки** | | | | |
| 2.1 | Тележка | 1 шт. |  |  |

Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

(таблица технического соответствия)

НАБОР РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ АППЛИКАТОРА R-SW

(указать наименование продукции)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Описание требований** | **Наличие функции или величины параметра по ТЗ** | **Наличие функции или предполагаема я величина параметра** | **Примечание** |
| **1. Технические характеристики** | | | | |
| 1.1 | Длина трубки | 140,1 +/- 0,1 мм |  |  |
| 1.2 | Пластиковые колпачки - заглушки торцов трубки | Наличие |  |  |
| 1.3 | Внешний диаметр трубки | 8 мм |  |  |
| 1.4 | Внутренний диаметр трубки | 5,85…5,9 мм |  |  |
| 1.5 | На расстоянии 3,5 мм от торца трубки сквозное отверстие диаметром 2,9 мм | Наличие |  |  |
| 1.6 | На расстоянии 26 мм от торца трубки отверстие  диаметром 1 мм | Наличие |  |  |
| 1.7 | Обработка внутренней поверхности - зеркальная | Наличие |  |  |
| 1.8 | Длина сердечника | 11,3 мм |  |  |
| 1.9 | Диаметр сердечника | 6 мм |  |  |
| 1.10 | Фаска торцов сердечника | 2 мм |  |  |
| 1.11 | Проточки сердечника через 1,5 мм | Наличие |  |  |
| 1.12 | Число проточек | 6 |  |  |
| 1.13 | Прокладка резиновая, внутренний диаметр 11 мм | Толщина 3 мм |  |  |
| 1.14 | Прокладка резиновая, внутренний диаметр 12 мм | Толщина 2,5 мм |  |  |
| 1.15 | Прокладка резиновая, внутренний диаметр 13 мм | Толщина 3 мм |  |  |
| 1.16 | Прокладка резиновая, внутренний диаметр 14,5 | Толщина 2,5 мм |  |  |
| 1.17 | Прокладка резиновая, внутренний диаметр 24 мм | Толщина 1,5 мм |  |  |
| **2. Комплект поставки** | | | | |
| 2.1 | Трубка | 2 шт. |  |  |
| 2.2 | Сердечник | 2 шт. |  |  |
| 2.3 | Уплотнительные прокладки | 10 шт. |  |  |