Общество с ограниченной отвественностью «Астана»

357600, Российская Федерация, Ставропольский край, г.Ессентуки, ул.Пятигорская, 44

Электронная почта: **zakupki@kazakhstan-kmv.ru**

Тел: 88793499354

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара, работы, услуги | Технические характерис-тики | Сроки поставки/ выполнения | Количество  | Начальная максимальная цена за единицу, руб. | Максимальная сумма договора, руб.  |
| Ремонт (восстановление) навеса над входом в помещение хранения отходов класса В и помещение вентиляционной камеры здания прачечной | Согласно Приложения №1 | ноябрь 2024 | 1 | 160 700,00 | 160 700,00 |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

Требования к поставщику:

-должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

- наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом закупок признается наличие лицензии и (или) разрешения у потенциального поставщика);

- не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

- должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление навеса над помещением хранение отходов класса В

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование объекта закупки, примерное изображение объекта закупки** | **Наименование показателя****(характеристики)** | **Ед. изм. показа-теля (при наличии)** | Значения показателя |
| 1 |  **Козырек/навес****7myt57opqkrj5n1eukz0xf8yzyy71l9jkozyryok-kovanyy-s-polikarbonatom-metallicheskiy-s-zavitkami-venzelyami-s-yelementami-kovki-naves-ot-dozhdya-kovannyy-N001-kupit-v-tule-moskve-cena-tula-moskva-s-perilami** | Наименование |  | Козырек /навес  |
| Размер (длина\*глубина | мм | 8000\*1400 |
| Материал  |  | Металл, профтруба  |
| Материал покрытия |  | Поликарбонат  |
| Цвет  |  | Шоколад  |
| Толщина металла от  | мм | От 1.5 до 3,0 |
| Толщина покрытия от | Мм  | От 2,0 до 5,0 |
| Описание навеса  |  | Навес накрыт поликарбонатом 6 упорных стоек навес арочного исполнение с гнутыми фермами. Дополнительное крепление задней части навеса к стене расстояние между фермами от 1000 мм до 1800 мм |
| Форма  |  | Арочная  |
| 2 | **Стойки под навес** **ESH2Ry88LiE** | Размер профиля (ширина \* высота) | мм | Ширина от 40 до 60 мм Передняя стойка от 2000 до 3000Задняя стойка от 2200 до 3000 |
| Материал  |  | Профтруба  |
| Толщина  | мм | От 1,5 до 2 мм |
| Цвет |  | Шоколад  |
| Описание |  | Стойки под навес выполнено из профильной трубы  |
| Количество ножек  | шт | 6 |
| 3 | **Ферма** **707e19d806065c2a99d86c0202439609** | Размер (длина, высота) | мм | Длина 1400Высота 300 |
| Материал  |  | Профтруба  |
| Толщина  | мм | От 1,5 до 3,0 |
| Цвет |  | Шоколад  |
| Описание |  | фермы для навесов представляют собой каркас, который состоит из нескольких элементов. Так, основой данной конструкции являются два пояса (один верхний и один нижний). Эти пояса являются укрепительными установками по отношению к вертикально расположенным стойкам. |
|