|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана» |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: zakupki@kazakhstan-kmv.ru  Тел: 88793499354 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/  выполнения | Кол-во услуг | Начальная максимальная цена за единицу | Максимальная сумма договора |
|  | Капитальный ремонт фасада и светового фонаря лечебного корпуса в рамках Плана реализации особо значимых проектов ООО «Астана» | **Работы по ремонту фасада**:  1.Демонтаж вентилируемого фасада.  2.Разборка каркаса вентилируемого фасада.  3.Демонтаж ветро-пароизоляции, утеплителя.  4.Устранения неплотностей в строительных конструкциях стен.  5.Монтаж новой теплоизоляции.  6.Монтаж новой ветро-парозащиты.  7.Монтаж каркаса под вентилируемый фасад.  8.Монтаж плит вентилируемого фасада и другие скрытые работы, выявленные в ходе ремонтных работ.  **Работы по световому фонарю:**  9.Удаление старой герметизирующей пены.  10.Заделка швов между рамами герметизирующей пеной.  11.Установка водоотливов.  12.Подшивка карниза металлопрофилем. | Июнь-сентябрь 2023г. | Общая площадь до 300 кв.м., согласно Примерного расчета стоимости работ | 6000000,00 | 6000000,00 |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, согласно ниже прикреплённого расчета стоимости работ на капитальный ремонт фасада и светового фонаря лечебного корпуса, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

Требования к поставщику:

­- прямой подрядчик;

- должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

-не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

-должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.

**Примерный расчет стоимости работ на капитальный ремонт фасада и светового фонаря лечебного корпуса в рамках Плана реализации особо значимых проектов ООО «Астана»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Работы по световому фонарю** | | | | |
| 1 | Устройство теплоизоляционного слоя | | 100 м3 | 0,23 |
| 2 | Сборка: карнизов | | 100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов | 0,15 |
| 3 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | | 100 м2 покрытия | 0,216 |
| 4 | Установка отлива до 0,51 м | | 100 п.м | 0,54 |
| **Работы по ремонту фасада** | | | | |
| 5 | Устройство и разборка неинвентарных лесов | 100 м2 вертикальной проекции | | 1,68 |
| 6 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | | 0,619 |
| 7 | Устройство теплоизоляционного слоя | 100 м3 | | 0,051 |
| 8 | Установка отлива до 0,51 м | 100 п.м | | 0,17 |
| 9 | Разборка облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу керамогранита с пароизоляционным слоем | 100 м2 поверхности облицовки | | 0,948 |
| 10 | Демонтаж наружной теплоизоляции зданий | 100 м2 | | 0,948 |
| 11 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм | 100 м2 | | 0,948 |
| 12 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): керамогранитом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ | 100 м2 поверхности облицовки | | 0,948 |
| 13 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | | 0,449 |