|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана»  |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: **zakupki@kazakhstan-kmv.ru**Тел: 88793499354

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/ выполнения | Коли- чество  | Начальная максимальная цена за единицу | Максималь-ная сумма договора  |
| Пароконвектомат ПКА 10-1/1ПМ2-01 или аналог в комплекте.Комплект:1. Подставка под пароконвектомат (ПРОФ) ПП 102.Умягчитель воды DVA 16 | Технические параметры:**Пароконвектомат:**Номинальная потребляемая мощность, кВт 12,5Номинальное напряжение, В 400Максимальная температура внутри камеры, °C 270Тип гастроемкости 1/1Количество устанавливаемых гастроемкостей, шт. 10Расстояние между гастроемкостями, мм 70Количество воздушных ТЭН-ов, шт. 3Количество ТЭН-ов парогенератора, шт. 3Панель управления на русском языке, таймер до 10 часов, трехканальный температурный щуп, система регулировки влажности (от 0 до 100%), поддержание температуры в камере +/- 1°С, 5 скоростей вращения вентилятора, реверс вентилятора, встроенная система охлаждения слива, душ для мойки, вентилируемая дверь духовки, двухходовой механизм открывания дверки, система закрывания двери "свободные руки", автоматическая мойка. **Подставка** выполнена полностью из нерж. стали. Имеет направляющие под гастроемкости. Конструкция сварная Имеются регулируемые по высоте ножки Размер 800х700х700 мм. **Умягчитель** воды содержит в себе синтетическую ионную смолу, которая нейтрализует ионы магния и кальция, а затем заменяет их на ионы натрия. Его конструкция в виде цилиндрического сосуда изготовлена из нержавеющей стали. Он имеет герметичную крышку.Характеристики: Объем: 16 л Объем катионовой смолы: 11,2 л Ресурс: 2240 л Рекомендуемый максимальный расход воды: 1000 л/ч Количество поваренной соли, необходимое для регенерации: 2 кг Температуры воды: от 8 до 25 °C Давление: от 1 до 8 bar Максимальная допустимая жесткость воды: 90of (900 мг/л CaCO3) | Апрель-май | 1 | 490 000,00 | 490 000,00 |

 |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

Требования к поставщику:

-должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

- наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом закупок признается наличие лицензии и (или) разрешения у потенциального поставщика);

- не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

- максимальная сумма аванса по договору составляет 30%;

- должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.