|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана» |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: **zakupki@kazakhstan-kmv.ru**  Тел: 88793499354   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/ выполнения | Коли- чество | Начальная максимальная цена за единицу | Максималь-ная сумма договора | | Пароконвектомат ПКА 10-  1/1ПМ2-01 или аналог в комплекте.  Комплект:  1. Подставка под  пароконвектомат (ПРОФ) ПП 10  2.Умягчитель воды DVA 16 | Технические параметры:  **Пароконвектомат:**  Номинальная потребляемая мощность, кВт 12,5  Номинальное напряжение, В 400  Максимальная температура внутри камеры, °C 270  Тип гастроемкости 1/1  Количество устанавливаемых гастроемкостей, шт. 10  Расстояние между гастроемкостями, мм 70  Количество воздушных ТЭН-ов, шт. 3  Количество ТЭН-ов парогенератора, шт. 3  Панель управления на русском языке, таймер до 10 часов,  трехканальный температурный щуп, система регулировки влажности  (от 0 до 100%), поддержание температуры в камере +/- 1°С, 5  скоростей вращения вентилятора, реверс вентилятора, встроенная  система охлаждения слива, душ для мойки, вентилируемая дверь  духовки, двухходовой механизм открывания дверки, система  закрывания двери "свободные руки", автоматическая мойка.  **Подставка** выполнена полностью из нерж. стали. Имеет направляющие  под гастроемкости. Конструкция сварная Имеются регулируемые по высоте ножки  Размер 800х700х700 мм. **Умягчитель**  воды содержит в себе синтетическую ионную смолу, которая нейтрализует ионы магния и кальция, а затем заменяет их на ионы  натрия. Его конструкция в виде цилиндрического сосуда изготовлена из  нержавеющей стали. Он имеет герметичную крышку.  Характеристики:  Объем: 16 л Объем катионовой смолы: 11,2 л  Ресурс: 2240 л  Рекомендуемый максимальный расход воды: 1000 л/ч  Количество поваренной соли, необходимое для регенерации: 2 кг  Температуры воды: от 8 до 25 °C Давление: от 1 до 8 bar  Максимальная допустимая жесткость воды: 90of (900 мг/л CaCO3) | Апрель-май | 1 | 490 000,00 | 490 000,00 | |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

Требования к поставщику:

-должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

- наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом закупок признается наличие лицензии и (или) разрешения у потенциального поставщика);

- не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

- максимальная сумма аванса по договору составляет 30%;

- должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.